附件：
技术参数要求
	序号
	产品名称
	技术参数要求

	


1
	射线防护屏


	1.防护核心材料为铅钢复合金属+铅玻璃防护材料；
2.铅屏风整体尺寸（mm）：≥1800*1000，铅玻璃尺寸：≥800*800；
3防护材料分布均匀，正常使用铅当量不会衰退；铅当量不得低于2mmpb；
4. 配备四个静音轮，旋转灵活，四轮均带刹车，可以静音移动；
5.性能标准：符合YY0292.1-2020医用诊断X射线辐射防护器具第一部分：材料衰减性能的测定；
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